|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  **BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP**  Số: /TM-BVGV | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**    *Thành phố Hồ Chí Minh*, *ngày tháng năm 2024* |

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

**Kính gửi**: Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Quận Gò Vấp có nhu cầu tham khảo giá để xây dựng giá dự toán gói thầu “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC và hệ thống chống sét trực tiếp năm 2024” tại bệnh viện.

Kính mời các công ty, các đơn vị, các nhà cung cấp có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ nêu trên, xin mời đến bệnh viện khảo sát và gửi báo giá dự toán.

**1/ Thông tin nhận báo giá như sau:**

- Tên dự toán: Cung cấp dịch vụ “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC và hệ thống chống sét trực tiếp năm 2024” cho Bệnh viện Quận Gò Vấp.

- Phạm vi cung cấp: yêu cầu chi tiết theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 (đính kèm).

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.

- Địa điểm thực hiện: 641 Quang Trung, Phường 11 Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

- Giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí theo luật định.

- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12 giờ 00 ngày / / 2024

- Thông tin nhận hồ sơ chào giá:

+ Đơn vị: Bộ phận HCQT - Bệnh viện Quận Gò Vấp / Điện thoại: 028.39964003

+ Địa chỉ: 641 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, Tp.HCM.

+ Nơi nhận báo giá: Bộ phận văn thư (tầng 3 – khu nhà A)

**2/ Hồ sơ chào giá bao gồm:**

* Thư chào giá của đơn vị tham gia (do đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu).
* Giấy đăng ký hoạt động kinh doanh.
* Hồ sơ năng lực (nếu có).
* Bảng báo giá ghi rõ chi tiết, thời gian thực hiện và hiệu lực báo giá.
* Hồ sơ chào giá được bỏ vào phong bì và dán kín, bên ngoài phòng bì ghi tên công ty tham gia và tên gói dịch vụ “Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC và hệ thống chống sét trực tiếp năm 2024”.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty, nhà cung cấp.

Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT;TCCB-HCQT.  (CTD). | **GIÁM ĐỐC**  **Trần Phủ Mạnh Siêu** |

|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  **BỆNH VIỆN QUẬN GÒ VẤP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHỤ LỤC 1**

**DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ**

*(Đính kèm theo Thư mời chào giá số /TM-BVGV ngày tháng năm 2024*

*của Bệnh viện Quận Gò Vấp)*

Yêu cầu thực hiện Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC và hệ thống chống sét trực tiếp năm 2024, nội dung chi tiết như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THIẾT BỊ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Số lần/ năm** |
| **I** | **HỆ THỐNG CHỮA CHÁY:** |  |  |  |
| 1 | Bơm điện màng ngăn cháy | Cái | 2 | 2 |
| 2 | Bơm điện chữa cháy tự động | Cái | 2 | 2 |
| 3 | Bơm điện bù áp chữa cháy | Cái | 1 | 2 |
| 4 | Trụ chữa cháy ngoài nhà | Cái | 2 | 2 |
| 5 | Trụ tiếp nước | Cái | 1 | 2 |
| 6 | Tủ chữa cháy trong nhà | Cái | 41 | 2 |
| 7 | Màng nước ngăn cháy | HT | 1 | 2 |
| 8 | Hệ thống đầu phun sprinler tầng hầm | HT | 1 | 2 |
| 9 | Hệ thống đầu phun sprinler tầng 1 đến tầng 7 | HT | 1 | 2 |
| 10 | Bình chữa cháy xách tay: dạng bột (8kg) và dạng khí CO2 (5kg)  1/ Công tác bảo trì: thường xuyên kiểm tra xem có hư hỏng, rỉ sét bên ngoài vỏ bình không  \*Kiểm tra xem bình đã được sử dụng hay chưa, chốt an toàn có còn nguyên không  \*Đối với bình bột thì kiểm tra đồng hồ áp, đối với bình khí CO2 thì mang cân lại bình  \*Kiểm tra vòi phun có bị tắc nghẽn hay nứt không  \*Lau chùi sạch sẽ bình, gỡ các thứ dính vào vỏ bình  2/ Công tác bảo dưỡng: nạp sạc bình định kỳ 6 tháng/lần tại các cơ sở có chức năng. Việc nạp sạc bao gồm vệ sinh sạch bề ngoài của bình, thay chất chữa cháy mới, bơm đủ áp suất bình, kiểm tra các phụ kiện để thay thế nếu bị hư hỏng và dán tem kiểm tra mới cho bình. | Bình | 82 | 2 |
| **II** | **HỆ THỐNG BÁO CHÁY:** |  |  |  |
| **1** | **Kiểm tra bảo trì, vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm thử hệ thống báo cháy tự động tầng hầm** | **Bộ** | **1** | 2 |
|  | Trung tâm báo cháy địa chỉ 6 vòng/loop | HT | 1 | 2 |
|  | Đầu báo nhiệt địa chỉ | Cái | 172 | 2 |
|  | Đầu báo khói địa chỉ | Cái | 30 | 2 |
|  | Nút nhấn khẩn địa chỉ | Cái | 8 | 2 |
|  | Còi đèn địa chỉ | Cái | 8 | 2 |
|  | Modul điều khiển van điện từ màng ngăn cháy | Cái | 1 | 2 |
|  | Modul điều khiển CTDC | Cái | 1 | 2 |
| **2** | **Kiểm tra bảo trì, vệ sinh, bảo dưỡng kiểm thử hệ thống báo cháy tự động tầng 1 đến tầng 7:** | **HT** |  |  |
|  | Đầu báo khói thường | Cái | 235 | 2 |
|  | Đầu báo khói địa chỉ | Cái | 554 | 2 |
|  | Nút nhấn khẩn địa chỉ | Cái | 120 | 2 |
|  | Còi đèn địa chỉ | Cái | 120 | 2 |
|  | Modul điều khiển đầu báo thường | Cái | 34 | 2 |
|  | Modul điều khiển CTDC | Cái | 7 | 2 |
| **3** | **Kiểm tra bảo trì,vệ sinh, bảo dưỡng, kiểm thử liên động các hệ thống** | **HT** |  |  |
|  | Hệ thống tăng áp cầu các thang, thang máy | HT | 1 | 2 |
|  | Hệ thống hút khói tầng hầm | HT | 1 | 2 |
|  | Kiểm tra, bảo trì, kiểm thử hệ thống báo cháy tự động khoa nhiễm (khu 3 tầng) | HT | 1 | 2 |
|  | Trung tâm nhà xử lý nước thải | HT | 1 | 2 |
| **III** | **HỆ THỐNG CHỐNG SÉT** |  |  |  |
| 1 | Bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống chống sét của tòa nhà bệnh viện:  - Kiểm tra toàn bộ hệ thống chống sét  - Kiểm tra tiếp địa hệ thống chống sét trực tiếp và cung cấp kết quả kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống (01 lần/năm) theo quy định (do cơ quan, đơn vị có chức năng thực hiện) | HT | 1 | 1 |

**Đề nghị:**

- Nhà thầu chào giá đã bao gồm thuế GTGT.

- Giá chào bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, chi phí vận chuyển để thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, đo kiểm,… các thiết bị nêu trên.

## PHỤ LỤC 2

**CÔNG TY: ……………………………………………**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Bệnh viện Quận Gò Vấp**

Địa chỉ: 641 Quang Trung, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Theo thư mời chào giá số /TM-BVGV ngày / /2024 của Bệnh viện Quận Gò Vấp, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

| **STT** | **Danh mục dịch vụ** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng | | | | |  |

- Nhà thầu chào giá bao gồm thuế VAT

- Giá chào bao gồm toàn bộ vật tư, nhân công, chi phí vận chuyển để thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, đo kiểm,… các thiết bị nêu trên.

- Hiệu lực của báo giá.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm 2024  **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  (Ký tên và đóng dấu) |